**磁阻器内部单向或双向轴承更换**

1、将磁阻器拆卸工具组装

 

2、将磁阻器固定架拆掉后



3、将磁阻器安装到皮带飞轮上固定好





4、用内六角扳手顺时针旋转顶螺栓，将皮带飞轮卸下









5、用钳子拿下销子



6、用卡簧钳卸下卡簧





7、用螺丝刀拆下线圈4个固定螺栓



8、用锤和凿子将线圈固定铝盘卸下







9、拿出线圈





10、用卡簧钳卸下2个卡簧





11、卸下中轴，用曲柄拆卸工具进行拆卸，将中轴顶出来，注意：严禁用锤子将中轴敲出来





12、更换单向轴承或中轴



