**过载保护**

（1）如果使用中出现故障，跑步带缺少离膜剂，增大跑步板和跑步带之间 的摩擦力增加负荷。

（2）跑步板或跑步带磨损严重；



（3）检查电机线是否松动或脱落，电机是否缺相。



（4）检查变频器是否损坏；



（5）检查电机是否损坏；



（6）马达风扇灰尘多，电机转动受阻，清除灰尘；



（7）变频器风扇灰尘多，风扇转动受阻，清除灰尘；

