**欠压保护**

故障的解决方法：

（1）请检查您供电线路上的电压是否处于正常值: AC 200-240V；

（2）请检查供电线路上的电压是否波动过大；

****

（3）检查电源适配器输出电压是否过低



（4）变频器（老式）损坏，DC12V供给电子表板的电压过低

