**电跑在运行中速度不稳，人在跑步时有停顿现象**

（1）跑步带松动打滑

（2）电机多楔带松动打滑

（3）前轴管飞轮与轴管连接胶脱落

（4）跑步带与跑步板之间缺少润滑油，摩擦系数过大。

（5）电机线连接不良

（6）变频器损坏

（7）变频器力矩相对摩擦力变小，通过变频器参数设置盒调整力矩参数。

